**Załącznik nr 4**

**Zestaw TV - DVD:**

**2 x TV ( typu Sony KD-55XF7596 lub równoważny )**

Opis: Telewizor o przekątnej „55” 4K HDR z technologiami 4K X-Reality™ PRO  
i ClearAudio+ oraz platformą Android TV™ + obsługa formatu HDR, w tym HDR10  
i Hybrid Log-Gamma + zaawansowana funkcja sterowania głosem + tryb Motionflow™ XR + wbudowany Chromecast

**2 x DVD ( typu Sony DVP-SR760H lub równoważny)**

Opis: Odtwarzacz DVD z funkcją zapamiętywania aktualnej pozycji dla sześciu płyt DVD, dzięki czemu możemy błyskawicznie wznowić odtwarzanie. Odtwarzacz pozwala na wygodne tworzenie własnego pokazu slajdów ze ścieżką dźwiękową. Dodatkowo złącze USB pozwala na bezproblemowe odtwarzanie materiałów z pamięci przenośnych i dysków zewnętrznych. Standardy odtwarzania obrazu: MPEG4, Xvid, SVCD oraz VCD / zdjęć: JPEG / napisów: TXT / menu w języku polskim / pobór mocy max 10W / pokaz slajdów  
z dźwiękiem MP3 / waga max. 1.3kg / wymiary maksymalne szerokość 271mm wysokość 39mm głębokość 210

**2 x Uchwyt do TV ( typu Kraftmann VM-P10-PRO + VM-M10-PRO lub równoważny )**

Opis: mocowanie do TV w przedziale 42-90” w postaci 2 osobnych modułów montowanych do ściany oraz 2 ramion montowanych do TV w kolorze czarnym lub srebrnym o regulacji  
w 3 płaszczyznach w pionie min. 15st góra oraz dół dodatkowo lewo-prawo o udźwigu min. 75 kg oraz zintegrowaną oryginalną półką szklaną pod DVD tego samego producenta  
o wymiarach min. 46cm szerokość x min. 25cm głębokość z wielostopniową regulacją wysokości w zakresie min. 39.5cm

**2 x Transmiter ( typu Kraftmann Wireless Extender Premium 30m lub równoważny)**

Opis: bezprzewodowy zestaw ekstenderowy do przesyłu sygnału HDMI składający się  
z nadajnika oraz odbiornika kolor biały o zasięgu minimum 30m HDCP min. 1.2 lub wyżej wejście HDMI w standardzie min. 1.4a 3D przepustowość min. 4.95Gbps transmisja min. 1920x1080/60Hz lub wyżej

**2 x Kabel HDMI (typu Kraftmann HDMI Platinum 5m HDR 4K 2.2 lub równoważny)**

Opis: Kabel HDMI Platinum długość 5m 4K 2.2 HDR Pełna obsługa formatów 3D Transfer sygnału do 18 Gbps Umożliwia transmisję podwójnego obrazu 2D oraz 3D Ethernet  
o wysokiej prędkości przesyłu 2.2 ( obsługa kanału Ethernet do 100 MBit / sek. ) Obsługa kanału zwrotnego audio ( ARC ) do częstotliwości 153kHz oraz LPCM 32-kanałowego Wspiera materiał DeepColor ( przesyłanie obrazu w 48 bit ) oraz X.V.Color™  
np. z odtwarzaczy Blu-Ray Pokrycie wtyków 24 karatowym złotem aby uniknąć korozji oraz dla uzyskania maksymalnego przesyłu sygnału Wtyki miedziane o najwyższej klasie czystości zapewniające bezstratne przesyłanie dowolnego materiału audio-wideo Obsługa rozdzielczości 720p, 1080i/1080p (Full-HD) oraz 2160p-50/60Hz ( 4K = Ultra-HD  
z rozdzielczością 4096x 2160 pikseli w tym standardu HDR UHD Obsługa standardu HDMI™ High Speed with Ethernet ( 1.3c / 1.4 / 2.2 oraz wszystkich wcześniejszych wersji  
z HDCP 2.2 Dodatkowe usprawnienia dynamicznej synchronizacji Auto Lip-Sync oraz rozszerzenia CE*C* a także pełne wsparcie dla formatu 21:9 Przewód wykonany z kabla sygnałowego z miedzi beztlenowej ( PRO OFC ) w celu uzyskania maksymalnego przewodnictwa Otulina izolacyjna wykonana z delikatnego PVC ( zgodnie z dyrektywą   
RoHS ) = dożywotnia ochrona ; wysokiej jakości izolacja komórkowa PFE Wielowarstwowy ekran ( pełne potrójne ekranowanie żył sygnałowych ) + dławiki ferrytowe ( IAT ) niwelujące szkodliwy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych ( EMI & RFI ) Rękaw ochronny przewodu wykonany z bawełny dla ochrony kabla przed kurzem oraz pyłem powoduje, że kable te znakomicie sprawdzają się również we wszelkiego rodzaju instalacjach podtynkowych.

**Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.**