**Załącznik Nr 2**

**PRZEDMIAR**

**NAZWA: Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134**

**w Siedliskach - etap III - elementy betonowe murów wejścia z nasadnikami**

**i schodów wejścia**

**ADRES: Siedliska – cmentarz parafialny przy wojewódzkiej nr 981**

**INWESTOR: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.**

**ELEMENTY BETONOWE - płyty(nasadniki) murów wejścia oraz schody wejścia**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Podst. wyceny | Opis pozycji kosztorysowej | j.m | Obmiar | Cena jednostkowa | Kwota |
| 1. |  | Oczyszczenia zabrudzeń | m² | 13,10 |  |  |
| 2. |  | Usunięcie wtórnej warstwy cementowej ze schodów | m² | 14,30 |  |  |
| 3. |  | Rozkucie wgłębnych i powierzchniowych pęknięć | m.b. | 10,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Opracowanie powierzchni |  |  |  |  |
| 4a. |  | Płyt- nasadników murówwejścia | m² |  8,00 |  |  |
| 5. |  | Odtworzenie cementowych nasadników, schodów |  |   |  |  |
| 5a. |  | Murów schodów wejścia | m² |  8 |  |  |   |
| 5b. |  | Opracowanie końcowe schodów | m² | 14,30 |  |  |
| 6. |  | Impregnacja strukturalno- hydrofobizująca **(schodów wejścia, nasadników murów wejścia)** | m2 | 14,77 |  |  |
|  |  | Razem (kwota netto) |  |  |  |  |
|  |  |  kwota VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem (kwota brutto) |  |  |  |  |